**СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСА ПРОТИВОТОКА БАССЕЙНА 2,6 КВТ 7336550**

Сенсорная панель управления для насоса противотока бассейна 2,6 кВт артикула 7336550. Панель обеспечивает включение и выключение насоса при нажатии сенсорной кнопки на лицевой панели. Использования сенсорной технологии передачи сигнала, существенно уменьшает количество отказов срабатывания. Если сравнивать с пневматической системой. Где в виду попадания воды в пневмо шланг, либо его срывание, вызывает необходимость более частого обслуживания панели.

Комплектация:

Сенсорная панель управления

Сенсорная панель управления

Панель сенсорного типа в сборе

Технические характеристики:

Напряжение трех фазное 230 В-380В

Частота 50 Герц

Сенсорная